|  |  |
| --- | --- |
| Диаметр корпуса наружный, мм | 106 |
| Диаметр применяемых долот, мм | 120,6-151,0 |
| Присоединительные резьбы к долоту | З-76 (З-88) |
| Присоединительные резьбы к бурильным трубам | З-88 (З-86) |
| Длина активной части статора, мм | 2000, 3000, 4000 |
| Заходность секции рабочих органов | 7/8, 9/10 |

**Технические характеристики ВЗД:**

**ЗиП к ВЗД:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование** | **Цена с НДС, руб./шт.** |
| Подшипник Д-106 | 10000 |
| Секция рабочих органов Д-106.7/8 | 168700 |
| Торсион Д-106 | 15500 |
| Нижняя радиальная опора Д-106 | 4600 |
| Верхняя радиальная опора Д-106 | 4600 |
| Втулка нижней радиальной опоры Д-106 | 3500 |
| Втулка верхней радиальной опоры Д-106 | 3500 |

**Аренда ВЗД:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование** | **За 1 час работы в скважине руб/час (без НДС)** | **За 1 сутки нахождения оборудования у Арендатора, руб/сут (без НДС)** |
| Винтовой забойный двигатель Д-106 | 3100 | 700 |

**Продажа ВЗД:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование** | **Цена с НДС руб./шт.** |
| Винтовой забойный двигатель Д-106.7/8 | 259000 |