|  |  |
| --- | --- |
| Диаметр корпуса наружный, мм | 127 |
| Диаметр применяемых долот, мм | 139,7-165,1 |
| Присоединительные резьбы к долоту | З-88 |
| Присоединительные резьбы к бурильным трубам | З-102 |
| Длина активной части статора, мм | 2000, 3000 |
| Заходность секции рабочих органов | 7/8, 9/10 |