|  |  |
| --- | --- |
| Диаметр корпуса наружный, мм | 240 |
| Диаметр применяемых долот, мм | 269,9-444,5 |
| Присоединительные резьбы к долоту | З-152 |
| Присоединительные резьбы к бурильным трубам | З-171 |
| Длина активной части статора, мм | 3000, 3600, 4600 |
| Заходность секции рабочих органов | 5/6, 7/8 |

**Технические характеристики ВЗД:**

**ЗиП к ВЗД:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование** | **Цена за шт. с НДС** |
| Подпятник Д-240 | 4000 |
| Опора нижняя Д-240/155 | 9000 |
| Опора верхняя Д-240/175 | 9000 |
| Втулка нижней радиальной опоры Д-240 | 5000 |
| Торсион Д-240 | 28000 |
| Подшипник Д-240 | 76000 |
| Секция рабочих органов Д-240.7/8 | 519000 |

**Аренда ВЗД:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование** | **За 1 час работы в скважине руб/час (без НДС)** | **За 1 сутки нахождения оборудования у Арендатора, руб/сут (без НДС)** |
| ВЗД Д-240 | 4300 | 900 |

**Продажа ВЗД:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование** | **Цена с НДС руб./шт.** |
| ВЗД Д-240 | 625000 |