|  |  |
| --- | --- |
| Диаметр корпуса наружный, мм | 88 |
| Диаметр применяемых долот, мм | 98,4-120,6 |
| Присоединительные резьбы к долоту | З-66 |
| Присоединительные резьбы к бурильным трубам | З-66 |
| Длина активной части статора | 1220, 2000, 900 |
| Заходность секции рабочих органов | 5/6, 9/10 |