|  |  |
| --- | --- |
| Диаметр корпуса наружный, мм | 106 |
| Диаметр применяемых долот, мм | 120,6-151,0 |
| Присоединительные резьбы к долоту | З-76 |
| Присоединительные резьбы к бурильным трубам | З-86 (З-88) |
| Углы искривления между секциями, градус | 0°-2°30´ |
| Длина активной части статора, мм | 2000, 3000, 4000 |
| Заходность секции рабочих органов | 7/8, 9/10 |